Приложение к АООП ООО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАССМОТРЕНА**на заседании ППкпротокол от «25» сентября 2020 года №4 | **СОГЛАСОВАНА**на заседании Управляющего совета протокол от «25» сентября 2020 года № 4 | **ПРИНЯТА**на заседании педагогическогосовета МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ»,протокол от «25» сентября 2020 года №4 |  **УТВЕРЖДЕНА** приказом директора МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ»  от «25» сентября 2020 года №403 |

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**по учебному курсу**

 **«Профессионально-трудовое обучение»**

 **(швейное дело)**

**6 - 9 класс**

**Пояснительная записка**

Рабочая программа учебного курса «Профессионально-трудовое обучение», 6-9 класс, разработана на основе авторской программы «Швейное дело» Л.С. Иноземцевой (программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл / Под ред. В.В. Воронковой – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015 г. – Сб.2. – 263 с.)

**Цель**: овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области технологии изготовления женской и детской легкой одежды

 **Задачи:**

- развитие познавательно-трудовой активности;

-формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и инициативы;

-формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических работ;

-воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование культуры труда.

**Изменения, внесённые в авторскую учебную программу**

 **6 класс** – изменений нет, **7 класс -** в III четверти тема «Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда» заменена на тему «Выполнение заказов школы с пооперационным разделением труда», в связи с отсутствием договора с предприятиями о совместной деятельности.В IV четверти тема «Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда» заменена на тему «Выполнение заказов школы с пооперационным разделением труда», в связи с отсутствием договора с предприятиями о совместной деятельности.

 **8 класс -** IV четверть, **9 класс** – I **,** III четверть – экскурсии на швейную фабрику заменены экскурсиями в ателье, в связи с отсутствием швейной фабрики в городе.

 Количество часов по разделам может изменяться, согласно расписанию на текущий учебный год.

 **Название учебно-методического комплекта**

**6 класс**

- Г.Б. Картушина Г.Г. Мозговая, Технология Швейное дело: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, Москва «Просвещение» 2020.

**7 класс**

 -. Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина Технология Швейное дело: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, Москва «Просвещение» 2020.

**8 класс**

- Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина. Технология Швейное дело: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, Москва «Просвещение» 2020.

- **9 класс**

- Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. Технология Швейное дело: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, Москва «Просвещение» 2019.

**Количество учебных часов**

 Место учебного курса «Профессионально-трудовое обучение» в учебном плане – образовательная область «Технология». Согласно учебному плану для МБОУ «ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ» на изучение предмета «Профессионально-трудовое обучение» отводится:

|  |
| --- |
| **Профессионально-трудовое обучение** |
| **Класс**  | **6** | **7**  | **8**  | **9**  |
| **Число учебных часов в неделю** |  8 | 10 | 11 | 13 |
| **Число учебных часов в**  **год** | 280 | 350 | 385 | 442 |

 из них самостоятельные работы, лабораторные работы:

|  |
| --- |
| **Профессионально-трудовое обучение** |
| **Класс**  | **6**  | **7**  | **8**  | **9**  |
| **Самостоятельные работы** | 12ч | 16ч | 12ч | 18ч |
| **Контрольные работы** | 4ч | - | 4ч | 6ч |
| **Лабораторные работы** | 6ч | 8ч | 4ч | 4ч |
| **Экскурсии** | - | - | 2ч | 6ч |

**Формы организации учебной деятельности**

 Основной формой организации учебной деятельности по трудовому обучению является урок. Все уроки носят практическую направленность. На каждом уроке используется в основном фронтальная, групповая и индивидуальная формы организации учебной работы с учащимися. Групповая (бригадная) форма организации учебной деятельности школьников применяется при выполнении пошивочных работ на этапе закрепления и повторения учебного материала, например, при изготовлении изделий с пооперационным разделением труда.

 **Требования к уровню подготовки учащихся**

 **К концу обучения швейному делу в 6 классе учащиеся**

 **должны знать**:

 - правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, виды приводов швейной машины, правила подготовки швейной машины к работе;

- строение и основные свойства льняных тканей, их применение;

- характеристику настрочного и расстрочного швов;

- название деталей и контурных срезов поясного белья;

- последовательность пошива двухдетальных бельевых изделий.

**Должны уметь:**

-распознавать льняные ткани;

-выполнять машинные швы – вподгибку, стачной, запошивочный, настрочной;

- обрабатывать прямые и косые срезы обтачкой;

- обрабатывать накладные карманы и соединять их с основной деталью;

- составлять план пошива бельевых изделий.

 **К концу обучения швейному делу в 7 классе учащиеся**

 **должны знать**:

 - строение и основные свойства льняных и шерстяных тканей, их применение; основные механизмы промышленных швейных машин;

- характеристику бельевых швов; название деталей и контурных срезов постельного и нательного белья, прямой и расклешенной юбок; последовательность пошива изучаемых изделий.

 **должны уметь**:

*-* распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, верхние и нижние срезы поясных изделий, составлять план пошива легкой одежды, состоящей из основных деталей, выполнять мелкий ремонт одежды.

*-* рационально организовывать рабочее место;

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготов­ления изделия;

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при­способлений, машин и оборудования;

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру­ментами, машинами и оборудованием;

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали).

 **К концу обучения швейному делу в 8 классе учащиеся**

 **должны знать**:

* правила безопасной работы с ручными инструментами и при машинных работах,
* строение и основные свойства синтетических тканей;
* виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной машины к работе;
* правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов;
* эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения оформления чертежей швейных изделий;
* правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы моделирования плечевого изделия, правила подготовки выкройки к раскрою;
* технологию выполнения машинных швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом.

  **Должны уметь:**

- распознавать различные виды тканей;

- качественно выполнять все виды машинных швов;

- обрабатывать воротники и рукава и соединять их с основными деталями;

- переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять простейшие ручные швы;

-выполнять некоторые виды отделок (оборки, рюши);

-составлять план пошива многодетальных изделий.

 **К концу обучения швейному делу в 9 классе учащиеся**

 **должны знать**:

- ассортимент швейных изделий;

- промышленную технологию пошива основных деталей;

- принципы разделения труда;

- характеристику универсальной и некоторых специальных швейных машин;

эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения оформления чертежей швейных изделий;

- правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы моделирования плечевого изделия, правила подготовки выкройки к раскрою;

  **Должны уметь:**

- рационально организовывать рабочее место;

-выполнять машинные операции по заготовке мелких деталей легкой одежды: обметывание срезов, стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов платья, обметывание отделочных деталей и обработку их окантовочным швом.

**Тематическое планирование**

**6 класс**

Количество учебных недель 35

Количество учебных часов в неделю 8

Количество часов в год -280

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Наименование темы, раздела | Количество часов  |
| **1 четверть** |
| 1 | Вводное занятие | 2 |
| 2 | Обработка обтачкой среза ткани | 10 |
| 3 | Обработка долевой обтачкой косого среза ткани | 10 |
| 4 | Обработка сборок | 6 |
| 5 | Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии | 24 |
| 6 | Ремонт одежды | 8 |
| 7 | Самостоятельная работа | 4 |
| **2 четверть** |
| 1 | Вводное занятие | 1 |
| 2 | Запошивочный шов | 5 |
| 3 | Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом | 14 |
| 4 | Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии | 22 |
| 5 | Практическое повторение | 17 |
| 6 | Самостоятельная работа | 4 |
| **3 четверть** |
| 1 | Вводное занятие | 1 |
| 2 | Бытовая швейная машина с электроприводом | 9 |
| 3 | Обработка мягких складок | 6 |
| 4 | Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью | 8 |
| 5 | Обработка подкройной обтачкой внешнего угла | 6 |
| 6 | Построение чертежа и раскрой фартука для работы | 10 |
| 7 | Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой | 16 |
| 8 | Практическое повторение | 23 |
| 9 | Самостоятельная работа | 4 |
| **4 четверть** |
| 1 | Вводное занятие | 1 |
| 2 | Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья | 9 |
| 3 | Пошив поясного спортивного белья | 14 |
| 4 | Ремонт одежды | 6 |
| 5 | Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора | 8 |
| 6 | Пошив летнего головного убора | 28 |
| 7 | Контрольная работа | 4 |

**Всего 280**

**7 класс**

Количество учебных недель 35

Количество учебных часов в неделю 10

Количество часов в год -350

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование темы, раздела | Количество часов  |
| **1 четверть** |
| 1 | Вводное занятие | 2 |
| 2 | Промышленная швейная машина 22 А класса ПМЗ | 4 |
| 3 | Построение чертежа и раскрой женского детского белья без плечевого шва | 12 |
| 4 | Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки | 26 |
| 5 | Практическое повторение | 18 |
| 6 | Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда | 12 |
| 7 | Самостоятельная работа | 4 |
| **2 четверть** |
| 1 | Вводное занятие | 1 |
| 2 | Понятие о ткацком производстве | 6 |
| 3 | Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника | 11 |
| 4 | Бригадный метод пошива постельного белья | 8 |
| 5 | Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия | 8 |
| 6 | Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой | 8 |
| 7 | Соединение основных деталей в изделии поясного белья | 20 |
| 8 | Ремонт одежды | 10 |
| 9 | Самостоятельная работа | 4 |
| **3 четверть** |
| 1 | Вводное занятие | 1 |
| 2 | Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки | 11 |
| 3 | Обработка складок в поясном женском и детском платье | 12 |
| 4 | Обработка застежек в боковом шве | 14 |
| 5 | Обработка низа прямой юбки | 8 |
| 6 | Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки | 26 |
| 7 |  Практическое повторение | 24 |
| 8 | Самостоятельная работа | 4 |
| **4 четверть** |
| 1 | Вводное занятие | 1 |
| 2 | Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки | 13 |
| 3 | Обработка оборок | 12 |
| 4 | Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы | 20 |
| 5 | Практическое повторение | 46 |
| 6 | Самостоятельная работа | 4 |

**Всего 350**

 **8 класс**

Количество учебных недель 35

Количество учебных часов в неделю 11

Количество часов в год -385

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование темы, раздела | Количество часов  |
| **1 четверть** |
| 1 | Вводное занятие | 2 |
| 2 | Вышивание гладью | 8 |
| 3 | Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой. | 20 |
| 4 | Соединение основных деталей плечевого изделия | 32 |
| 5 | Практическое повторение | 22 |
| 6 | Самостоятельная работа | 4 |
| **2 четверть** |
| 1 | Вводное занятие | 2 |
| 2 | Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой | 16 |
| 3 | Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины | 28 |
| 4 | Ремонт одежды | 8 |
| 5 | Практическое повторение | 27 |
| 6 | Самостоятельная работа | 4 |
| **3 четверть** |
| 1 | Вводное занятие | 2 |
| 2 | Отделка легкой одежды | 10 |
| 3 | Построение чертежа основы платья | 10 |
| 4 | Построение чертежа основы втачного длинного рукава и воротника на стойке | 22 |
| 5 | Обработка деталей с кокетками | 18 |
| 6 | Изготовление выкройки на основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху | 10 |
| 7 | Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой | 38 |
| 8 | Самостоятельная работа | 4 |
| **4 четверть** |
| 1 | Вводное занятие | 2 |
| 2 | Изготовление выкройки на основе платья и раскрой халата | 12 |
| 3 | Обработка бортов подбортами в легком женском платье | 36 |
| 4 | Массовое производство швейных изделий | 6 |
| 5 | Практическое повторение | 38 |
| 6 | Контрольная работа и анализ ее качества | 4 |

**Всего 385**

**9 класс**

Количество учебных недель 34

Количество учебных часов в неделю 13

Количество часов в год -442

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование темы, раздела | Количество часов  |
| **1 четверть** |
| 1 | Вводное занятие | 2 |
| 2 | Особенности обработки изделий из синтетических тканей | 6 |
| 3 | Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по линии бедер | 15 |
| 4 | Соединение лифа с юбкой | 36 |
| 5 | Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике | 8 |
| 6 | Трудовое законодательство | 10 |
| 7 | Практическое повторение | 18 |
| 8 | Самостоятельная работа | 6 |
| **2 четверть** |
| 1 | Вводное занятие | 1 |
| 2 | Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину | 19 |
| 3 | Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды | 35 |
| 4 | Оборудование швейного цеха | 36 |
| 5 | Самостоятельная работа | 6 |
| **3 четверть** |
| 1 | Вводное занятие | 2 |
| 2 | Организация труда и производства на швейной фабрике | 14 |
| 3 | Правила безопасной работы на швейной фабрике | 12 |
| 4 | Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием | 30 |
| 5 | Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной машине | 9 |
| 6 | Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве | 33 |
| 7 | Практическое повторение | 24 |
| 8 | Самостоятельная работа | 6 |
| **4 четверть** |
| 1 | Вводное занятие | 1 |
| 2 | Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии | 14 |
| 3 | Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды | 46 |
| 4 | Обработка окантовочным швом среза мелкой детали | 19 |
| 5 | Практическое повторение (подготовка к экзамену) | 28 |
| 6 | Контрольная работа | 6 |

 **Всего 442**

 **Всего: 6-9 классы 1457**

**Содержание программы учебного курса**

**6 класс**

 **I четверть**

**Вводное занятие** Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. Обработка обтачкой среза ткани **Теоретические сведения.**Обтачка: виды и применение в изго​товлении белья и легкого платья, правила соединения. Умение. Ориентировка, по операционной предметной карте. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на об​разце.

**Практические работы.**Раскрой и стачивание долевых, попереч​ных и косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной). Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. **Изделие.**Косынка.

**Теоретические сведения.**Косой срез ткани: свойства (растя​жимость и сыпучесть краев), учет свойств при обработке изделия.

**Практические работы.**Складывание ткани для раскроя косын​ки. Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соедине​ние долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки.

Обработка сборок.

**Изделие.**Отделка изделия (сборки).

**Теоретические сведения.**Сборка как отделка на женском и дет​ском легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок.

**Упражнения.**Прокладывайте на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным способом (мелкими сметоч​ными стежками).

**Практические работы.**Выполнение и равномерное распределе​ние сборок.

**Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии**

**Изделие.**Фартук с закругленным срезом на поясе.

**Теоретические сведения.**Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной тка​ни. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия.

**Умение.**Распознавание вида хлопчатобумажной ткани.

**Лабораторная работа.**Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей.

**Практические работы.**Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение размера и изготовление из отделоч​ной ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных стро​чек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное рас​пределение сборок. Обтачивание концов пояса. Заметавание одно​го среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной де​талью. Отделка и утюжка фартука.

**Ремонт одежды**

**Изделие.**Заплата.

**Теоретические сведения.**Заплата: формы, способы пришива​ния. Ручной способ.

**Упражнение.**Пришивание заплаты ручным способом на образце.

**Практические работы.**Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Опре​деление места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты.

Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание зап​латы. Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев по​врежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты.

**Самостоятельная работа**

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выпол​нение машинным способом сборок по поперечному срезу.

**II четверть**

***Вводное занятие***

План работы на четверть. Правила безопасной работы с элект​роутюгом.

**Запошивочный шов**

**Теоретические сведения.**Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный шов.

**Умение.**Выполнение запошивочного шва.

**Упражнение.**Выполнение запошивочного шва на образце.

**Практические работы.**Сложение ткани с выпуском одного сре​за. Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Сметыва​ние детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполне​ние запошивочного шва.

**Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом**

**Изделия.**Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом.

**Теоретические сведения.**Понятие *масштаб.*Масштабная ли​нейка, применение, приемы работы. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры из​делия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чер​тежей плечевого бельевого женского изделия. Название деталей из​делия и контурных срезов.

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого перепле​тения с полотняным переплетением.

**Практические работы.**Снятие мерок. Определение размера из​делия. Расчет расхода ткани на изделие. Определение деталей и кон​турных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления.

**Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии**

**Изделия.**Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и завязками сзади.

**Теоретические сведения.**Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки.

**Практические работы.**Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия.

**Практическое повторение**

**Виды работы.**Изготовление нижней женской и детской сороч​ки, детского фартука, косынки или другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами.

**Самостоятельная работа**

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою).

**III четверть**

***Вводное занятие***

Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Про​верка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных ма​шин. Правила техники безопасности при обращении с ними.

**Бытовая швейная машина с электроприводом**

**Теоретические сведения.**Бытовая швейная машина с электропри​водом: марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электропри​водом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный ком​плект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной маши​ной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом.

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом.

**Упражнения.**Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного комплекта.

**Практические работы.**Подготовка машины к работе. Пуск и ос​тановка машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали.

**Обработка мягких складок**

**Изделие.**Отделка изделия (мягкие складки).

**Теоретические сведения.**Значение мягких складок для отдел​ки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких скла​док при индивидуальном и массовом изготовлении изделий.

**Упражнение.**Выполнение на образце мягких незаутюженных складок.

**Практические работы.**Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным стежкам.

**Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью**

Изделие. Накладной карман.

**Теоретические сведения.**Карман, назначение, фасоны. Отделоч​ная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер припусков на под​гиб и отворот.

**Умение.**Работа по лекалу.

**Упражнение.**Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с прямыми углами и закругленного с отворотом.

**Практические работы.**Раскрой деталей кармана по лекалу. Об​работка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нит​ки для образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с от​крытым срезом с закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке.

**Обработка подкройной обтачкой внешнего угла**

**Теоретические сведения.**Угол в швейном изделии (прямой, ос​трый, тупой), применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани.

**Упражнение.**Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах.

**Практические работы.**Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную сторо​ны. Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой.

**Построение чертежа и раскрой фартука для работы**

**Изделие.**Фартук с нагрудником и бретелями, накладными кар​манами и сборками или мягкими складками по поясу.

**Теоретические сведения.**Растительные волокна (лен). Обработ​ка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного во​локна (длина, прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, назва​ние деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фар​тука. Правила экономного расходования ткани при раскрое.

**Умение.**Экономия ткани при раскрое изделия.

Умение. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и рас​крой.

**Лабораторная работа.**Изучение свойств льняных волокон.

**Практические работы.**Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом сборок или складок по линии по​яса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и креп​ление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припус​ков на швы.

**Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой**

**Изделие.**Фартук для работы с нагрудником, накладными кар​манами, сборками и складками.

**Теоретические сведения.**Виды ткани (гладкокрашеная, печат​ная (набивная), пестротканная, меланжевая). Отделка тканей. Со​единение поясом нижней части фартука и нагрудника.

**Умение.**Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллек​тивное обсуждение последовательности операций пошива на осно​ве предметной технологической карты. Краткая запись плана рабо​ты. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполнен​ного изделия при сравнении с образцом.

**Практические работы.**Настрачивание кармана. Собирание сбо​рок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов — швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной дета​лью изделия. Соединение обтачным швом 'парных деталей нагруд​ника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. Выполне​ние отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия.

**Практическое повторение**

**Вид работы.**По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для дежурного в столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. Нарядного фартука для учас​тницы драмкружка.

**Самостоятельная работа**

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и соедине​ние кармана с основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку.

**IV четверть**

***Вводное занятие***

Виды предстоящих работ.

**Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья**

**Изделие.**Трусы-плавки с резинкой по поясу.

**Теоретические сведения.**Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов. ' **Умение.**Снятие и запись мерок.

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руковод​ством учителя.

**Практические работы.**Снятие и запись мерок. Построение чер​тежа в натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой.

**Пошив поясного спортивного белья**

**Изделие.**Трусы-плавки с резинкой по поясу.

**Теоретические сведения.**Сравнение льняных и хлопчатобумаж​ных тканей по свойствам: способность к окраске, прочность, возду​хопроницаемость, способность впитывать влагу (гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей при использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок.

**Умение.**Распознавание льняной ткани.

**Лабораторная работа.**Определение хлопчатобумажных и льня​ных тканей по внешнему виду, разрыву, на ощупь.

**Практические работы.**Прокладывание прямых стежков по ли​нии подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и со​единение ее накладным швом с основной деталью. Соединение за-пошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в коль​цо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом впод​гибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесь​мы (резинка). Утюжка изделия.

**Ремонт одежды**

**Изделия.**Заплата. Штопка.

**Теоретические сведения.**Эстетика одежды.

**Умение.**Штопка изделия.

**Практические работы.**Определение вида ремонта. Подбор ни​ток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения зап латы. Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выпол​нение штопки. Утюжка изделия.

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора

**Изделие.**Кепи. Берет.

**Теоретические сведения.**Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа основной дета​ли (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани.

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия.

**Практические работы.**Снятие и запись мерок. Построение чер​тежа клина и козырька под руководством учителя. Вырезание вык​ройки, раскладка ее на ткани и раскрой.

Пошив летнего головного убора

**Изделие.**Кепи из хлопчатобумажной ткани.

**Теоретические сведения.**Ткани для изготовления летних го​ловных уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряж​ки, эмблемы, тесьма).

Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использова​ние при пошиве головных уборов.

Умение. Складывание изделия.

**Упражнение.**Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце.

**Практические работы.**Стачивание деталей головки, подклад​ки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лап​ку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюж​ка и складывание изделия.

Контрольная работа

Пошив головного убора по готовому крою.

**7 класс**

**I четверть**

***Вводное занятие***

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. Прави​ла безопасной работы.

**Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ**

**Теоретические сведения.**Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, виды выполняемых опера​ций, основные механизмы. Заправление верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышлен​ной швейной машине. Организация рабочего места. Правила безо​пасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, кор​пуса. Установка стула (напротив игловодителя).

**Умение.**Строчка на промышленной швейной машине по пря​мым и закругленным линиям. Одновременная и последовательная работа обеими руками.

**Упражнения.**Нажим на педаль, пуск и остановка машины, на​матывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток.

**Практические работы.**Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и ниж​ней ниток).

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фи​гурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой.

**Теоретические сведения.**Получение пряжи из льняного волок​на. Общее представление о прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошива ночных сорочек. Фа​соны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Осо​бенности складывания ткани при раскрое детского белья без плече​вого шва. Производственный способ раскроя (вразворот). Надстав​ка-клин: допустимые соединение с основной деталью (по какой нити).

**Упражнения.**Построение чертежа в масштабе.

**Практические работы.**Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкрой​ки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание гор​ловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке.

**Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки Изделие.**Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вы​резом горловины, обработанным подкройной обтачкой.

**Теоретические сведения.**Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устране​ние. Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение.

**Экскурсия.**Ателье, производство льняных тканей или магазин (ознакомление с ассортиментом льняных тканей).

**Упражнение.**Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, каре или круглой (овальной) формы.

**Практические работы.**Обработка горловины и рукава обтач​кой. Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего — швом вподгибку. Утюжка и складыва​ние изделия.

**Практическое повторение**

**Виды работы.**Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной подкройной или косой обтачкой. Кар​навальный костюм.

**Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда**

**Изделие.**Наволочка с клапаном.

**Теоретические сведения.**Льняная ткань: изготовление, свой​ства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), отноше​ние к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое про​изводство (общее представление). Профессии.

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необ​ходимость контроля за правильностью выполнения предшествую​щих операций. Швы, используемые при фабричном пошиве белье​вого изделия.

**Лабораторная работа.**Изучение свойств льняной ткани.

**Практические работы.**Обработка поперечного среза швом впод​гибку с закрытым срезом (ширина шва до 1 см). Разметка длины кла​пана. Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия.

**Самостоятельная работа**

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою.

**II четверть**

***Вводное занятие***

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инст​рументами и оборудованием.

**Понятие о ткацком производстве**

**Теоретические сведения.**Ткацкое производство. Общее пред​ставление о профессии.

**Практические работы.**Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопос​тавление переплетения с соответствующей тканью.

**Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника**

**Изделие.**Пододеяльник.

**Теоретические сведения.**Пододеяльник, назначение, стандар​тные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника.

**Упражнение.**Обработка обтачкой рамки пододеяльника на об​разце. (Обтачка раскраивается из выпада ткани. Внешний срез об​тачки может быть обработан кружевом или шитьем).

**Бригадный метод пошива постельного белья**

**Изделия.**Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперацион​ным разделением труда.

**Теоретические сведения.**Основные стандартные размеры на​волочек, простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постель​ного белья. Пооперационное разделение труда при пошиве постель​ного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции.

**Умение.**Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы.

**Лабораторная работа.**Изучение свойств льняных и хлопчато​бумажных тканей.

**Практические работы.**Раскрой изделия. Пошив изделия бри​гадным методом. Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий.

**Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия**

**Изделие.**Брюки пижамные.

**Теоретические сведения.**Пижама: назначение, ткани для поши​ва. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Название дета​лей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных де​талей. Расчет расхода ткани.

**Практические работы.**Снятие с себя мерок, построение черте​жа выкройки. Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей.

**Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой**

**Изделие.**Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вы​резом горловины.

**Теоретические сведения.**Пижама: фасоны, виды отделок. Ис​пользование выкройки сорочки без плечевого шва.

**Умение.**Моделирование выкройки.

**Практические работы.**Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия.

**Соединение основных деталей в изделии поясного белья**

**Изделие.**Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пи​жамных брюк).

**Теоретические сведения.**Швы, применяемые при пошиве дет​ской пижамы. Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии.

**Умение.**Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым сре​зом верхних и нижних срезов деталей.

**Практические работы.**Подготовка кроя к обработке. Обработ​ка запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины ко​сой обтачкой с применением отделки, срезов рукава — швом впод​гибку с закрытым срезом деталей.

**Ремонт одежды**

**Изделия.**Штопка. Заплата.

**Теоретические сведения.**Эстетика одежды.

**Практические работы.**Определение вида ремонта. Подбор ни​ток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения запла​ты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной маши​не. Выполнение штопки.

**Самостоятельная работа**

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном.

**III четверть**

***Вводное занятие***

План работы на четверть. Правила безопасной работы на швей​ной машине.

**Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки**

**Изделие.**Прямая юбка с шестью вытачками.

**Теоретические сведения.**Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки.

**Умение.**Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстя​ной ткани. Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой.

**Лабораторная работа.**Определение волокон шерсти по внеш​нему виду, на ощупь, по характеру горения. Определение длины, из​витости, тонины, прочности, шерстяных волокон.

**Упражнение.**Построение чертежа в масштабе по инструктажу.

**Практические работы.**Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения выкройки на свой размер. Из​готовление основы выкройки прямой двухшовной юбки.

**Обработка складок в поясном женском и детском платье**

**Изделие.**Складка на платье.

**Теоретические сведения.**Складка: виды (односторонняя, встреч​ная, байтовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок строчками.

**Упражнение.**Обработка складок на образце.

**Практические работы.**Разметка линий внутреннего и наруж​ного сгибов ткани. Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок.

**Обработка застежек в боковом шве поясного изделия**

**Изделие.**Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки).

**Теоретические сведения.**Получение ткани из шерстяной пря​жи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошер​стяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухо​проницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нит​рона). Правила утюжки шерстяной ткани.

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработ​ки в юбках из разных тканей. Петли из ниток.

**Лабораторная работа.**Определение чистошерстяных и полу​шерстяных тканей по внешним признакам (шерстистая поверх​ность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей.

**Упражнение.**Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках.

**Практические работы.**Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. Обработка нижнего края зас​тежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев зас​тежки на тесьму «молния».

**Обработка низа прямой юбки**

**Изделие. Юбка.**

**Теоретические сведения.**Обработка низа юбки: виды, зависи​мость от фасона и ткани. Ширина подгиба.

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой.

**Практические работы.**Заметывание низа юбки. Обработка по​тайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, ко​сой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба руч​ными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия.

**Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки**

**Изделие.**Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная кни​зу, со складками или без складок.

**Теоретические сведения.**Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины стежка, правила безо​пасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутю​женная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву.

Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выпол​нение потайных подшивочных стежков.

**Упражнение.**Обработка верхнего среза образца корсажной тесь​мой. Обметывание петли по долевой и поперечной нитям. Регули​ровка натяжения верхней и нижней нитей на промышленной швей​ной машине.

**Практические работы.**Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и ли​нии бедер.

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и складок. Стачивание боко​вых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение притач​ного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли.

Обработка потайным подшивочными стежками или другим спо​собом низа изделия. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия.

**Практическое повторение**

**Виды работы.**По выбору пошив юбки прямой или расширен​ной книзу, ночной сорочки, простыни, пододеяльника. Выполнение заказа школы с пооперационным разделением труда.

**Самостоятельная работа**

Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1:2. (Верхний срез юбки обрабатывается притачным поясом, низ — швом вподгибку с закрытым срезом и застрачивается машинной строчкой).

**IV четверть**

***Вводное занятие***

План работы на четверть.

**Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки**

**Изделия.**Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». **Теоретические сведения.**Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб.

**Практические работы.**Снятие мерок. Построение вспомогатель​ных линий. Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение клина на чер​теже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки.

**Обработка оборок**

**Изделие.**Отделка на изделии (оборка).

**Теоретические сведения.**Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки.

**Упражнение.**Изготовление образца оборки.

**Практические работы.**Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строч​кой и окантовочным швом. Соединение оборок с изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия.

**Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее.**

**Теоретические сведения.**Выравнивание и подрезка низа рас​клешенной юбки. Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки.

**Практические работы.**Подрезка низа юбки, обработка верхне​го среза швом вподгибку с закрытым срезом. Прокладывание стро​чек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине.

**Практическое повторение**

Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ноч​ной сорочки, простыни, наволочки, пододеяльника. Выполнение за​казов школы с пооперационным разделением труда.

**Самостоятельная работа**

Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1 : 2. (Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — оборка, обработанная окантовочным швом).

**8 класс**

**I четверть**

**Вводное занятие**

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Пра​вила техники безопасности при работе в швейной мастерской.

Вышивание гладью

**Изделия.**Отделка на изделии (гладь).

**Теоретические сведения.**Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспо​собления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань.

**Умение.**Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань.

**Практические работы.**Выбор рисунка и подбор ниток. Пере​вод рисунка на ткань. Выполнение гладьевых стежков.

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой

**Изделие.**Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы).

**Теоретические сведения.**Общее представление о получении во​локон и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства во​локон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с ко​роткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения черте​жа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагруд​ной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет рас​хода ткани на блузку.

Умение. Проглаживание копировальных оттисков.

**Практические работы.**Проверка чертежа и изготовленной вы​кройки. Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копироваль​ных стежков по контуру выкройки, по линии талии.

**Соединение основных деталей плечевого изделия**

**Изделие.**Блузка без воротника и рукавов или с короткими цель​нокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окан-товочным швом или косой обтачкой).

**Теоретические сведения.**Ткани из натурального и искусствен​ного шелка: свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обра​ботки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обра​ботки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строч​кой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом).

**Умение.**Распознавание шелковой ткани.

**Лабораторная работа.**Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по ха​рактеру горения нитей.

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной.

**Практические работы.**Сметывание вытачек, плечевых и боко​вых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Вне​сение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.

**Практическое повторение**

**Виды работы.**По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда.

Самостоятельная работа

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.)

**II четверть**

**Вводное занятие**

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной швейной мастерской.

**Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой**

**Изделие.**Платье цельнокроеное прямого, приталенного или сво​бодного силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельно​кроеными рукавами.

**Теоретические сведения.**Понятие *силуэт*(в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды выреза горлови​ны в платье без воротника (круглый, каре, углом). Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название де​талей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и рас​положение вытачек по линии талии.

**Упражнение.**Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в масштабе 1: 4).

**Практические работы.**Снятие мерки длины изделия. Измене​ние выкройки основы блузки.

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой.

**Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины**

**Изделие.**Платье цельнокроеное прямого, приталенного или сво​бодного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.

**Теоретические сведения.**Ткань: отделка. Дефекты ткацкого про​изводства, крашения и печатания. Виды обтачек (долевая, попереч​ная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки.

**Практические работы.**Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкрой​ной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боко​вых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее од​новременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия.

**Упражнения.**Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой горловины.

**Умение.**Чистка и смазка швейной машины. Частичная разбор​ка челночного комплекта.

**Ремонт одежды**

**Изделие.**Заплата.

**Теоретические сведения.**Виды ремонта в зависимости от ха​рактера изделия (ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье.

**Практические работы.**Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. Подготовка заплаты. Соединение запла​ты с изделием на машине стачным или накладным швом при соблю​дении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Ис​пользование зигзагообразной строчки и петельных стежков для на​ложения заплаты в виде аппликации.

**Практическое повторение**

**Виды работы.**Пошив по готовому крою постельного белья, блу​зок и платьев (женских, детских), нижнего белья (детского и жен​ского). Выполнение заказов школы.

Раскрой изделия с использованием готовых лекал.

**Самостоятельная работа**

По выбору учителя.

**III четверть**

**Вводное занятие**

План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду.

**Отделка легкой одежды**

**Изделия.**Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка).

**Теоретические сведения.**Виды отделки легкой одежды. Разли​чия между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отде​лочных деталей. Мережка столбиком, пучками.

**Умение.**Выполнение мережки.

**Практические работы.**Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки.

**Построение чертежа основы платья**

**Изделие.**Выкройка основы платья.

**Теоретические сведения.**Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (кап​рон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия кон​турных срезов выкройки.

**Умение.**Распознавание синтетической ткани.

**Лабораторная работа.**Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения.

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способ​ности смачиваться водой, стойкость при нагревании).

**Практические работы.**Изготовление чертежа основы платья.

**Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке**

**Изделия.**Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке.

**Теоретические сведения.**Основные свойства тканей с приме​сью лавсана и капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопич​ность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название сре​зов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника.

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и ворот​ника на стойке. Обработка на образце низа короткого рукава (ими​тация манжетов).

**Практические работы.**Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направле​ния долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника.

**Обработка деталей с кокетками**

**Изделие.**Кокетка.

**Теоретические сведения.**Кокетка: виды, соединение с деталью при​тачным и накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка.

**Упражнение.**Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы.

**Практические работы.**Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных кокеток с прямым и овальным ниж​ним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками.

**Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху**

**Изделие.**Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.

**Теоретические сведения.**Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Измене​ние выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. При​пуск на обработку застежки в середине полочки платья.

**Практические работы.**Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям.

**Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой**

**Изделие.**Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.

**Теоретические сведения.**Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания деталей и прокладывания отде​лочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника.

**Упражнения.**Пробные строчки с применением приспособлений.

**Практические работы.**Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка воротни​ка. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка пе​тель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совме​щение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, склады​вание по стандарту изделия.

**Самостоятельная работа**

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого ру​кава окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняет​ся по готовому крою.)

**IV четверть**

**Вводное занятие**

План работы на четверть.

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата

**Изделие.**Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника.

**Теоретические сведения.**Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для по​шива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение.

**Практические работы.**Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Рас​кладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков.

Обработка бортов подбортами в легком женском платье

**Изделие.**Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отлож​ным воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них.

**Теоретические сведения.**Челночный стежок: строение, назна​чение, выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двига​теля ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе промышлен​ной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, пет​ляет снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. Спо​собы соединения манжеты с длинным рукавом.

**Умение.**Регулировка швейной машины.

**Упражнения.**Соединение манжеты с длинным рукавом на об​разце.

**Практические работы.**Сметывание и примерка халата. Исправ​ление обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание бо​ковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и соеди​нение воротника с горловиной путем вкладывания его между по​лочкой и подбортом. Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу — по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание под​борта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой пет​ли со стороны полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой.

**Массовое производство швейных изделий**

**Теоретические сведения.**Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике.

**Экскурсия.**Ателье. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий.

Практическое повторение.

**Виды работы.**Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с пооперационным разделением труда.

**Контрольная работа и анализ ее качества**

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отлож​ным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в мас​штабе 1:2.

**9 класс**

**I четверть**

**Вводное занятие**

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответ​ственность обучения в швейном классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение ра​бочих мест.

Особенности обработки изделий из синтетических тканей

**Теоретические сведения.**Ассортимент тканей из синтетичес​ких волокон и нитей. Блузочная, плательная и плащевая синтети​ческие ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей.

**Лабораторная работа.**Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по характеру горения нитей.

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по линии бедер

**Изделие.**Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами или без рукавов.

**Теоретические сведения.**Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии та​лии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, блу зок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Исполь​зование выкройки прямого рукава для изготовления выкроек рука​ва «фонарик» и рукава «крылышко».

Умение. Выбор и описание фасона платья.

**Практические работы.**Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Из​менение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывайте копировальных стежков.

**Соединение лифа с юбкой**

**Изделие.**Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер.

**Теоретические сведения.**Ткани, используемые для пошива от​резного платья. Детали платья, отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой.

**Практические работы.**Подготовка к примерке платья. Пример​ка. Внесение исправлений после примерки. Обработка вытачек, боко​вых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине.

**Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике**

**Теоретические сведения.**Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение паровоздушного мане​кена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Органи​зация рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. Тех​ника безопасности на рабочих местах.

**Экскурсия.**Ателье. Отделочный цех. Ознакомление с оборудованием.

**Трудовое законодательство**

**Теоретические сведения.**Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Пере​вод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстране​ние от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи.

**Практическое повторение**

**Виды работы.**Пошив постельного белья, платья, блузки, жен​ской и детской юбки. Выполнение заказов базового предприятия.

**Самостоятельная работа**

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1 : 2. (Вы​полняется по готовому крою.)

**II четверть**

**Вводное занятие**

План работы на четверть.

**Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину**

**Теоретические сведения.**Готовая выкройка: особенности, на​звание деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величи​ну, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе.

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовле​ния выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода выкроек в на​туральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка вы​кройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в жур​нале мод с использованием инструкции к выкройке.

**Практические работы.**Выбор фасона изделия с учетом его слож​ности. Анализ выкройки и чертежа.

**Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды**

**Изделия.**Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона.

**Теоретические сведения.**Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке или чертежу. Вы​бор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки.

**Практические работы.**Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного использова​ния ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия.

**Оборудование швейного цеха**

**Теоретические сведения.**Универсальная швейная машина: мо​дели (97-го класса, 1022-го класса «Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки низа и выполнения окантовочного шва).

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простей​шие приемы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Спе​циальная швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. За​правка верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и по​луавтоматы: характеристика и назначение.

Умение. Работа на универсальной швейной машине.

**Упражнения.**Заправка верхней и нижней нитей на универсаль​ной и специальной швейных машинах. Регулировка натяжения верх​них и нижних нитей на универсальной и специальной швейных ма​шинах.

**Самостоятельная работа**

По выбору учителя.

**III четверть**

**Вводное занятие**

План работы на четверть.

**Организация труда и производства на швейной фабрике**

**Теоретические сведения.**Основные этапы изготовления одеж​ды в швейной промышленности. Общее представление о разработ​ке моделей и конструировании изделий для массового производства. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Общее представление об организации тру​да в основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, необходимое для выполнения данной операции) и норма выработ​ки (количество готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разря​ды по существующей тарифной сетке.

**Правила безопасной работы на швейной фабрике**

**Теоретические сведения.**Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабо​чем месте швеи-мотористки, в других цехах. Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инст​рукции по безопасности труда на рабочих местах.

**Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием**

**Теоретические сведения.**Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные детали изделий, назва​ния срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. После​довательность обработки изделий. Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив про​стейшего изделия в производственных условиях.

**Умение.**Межоперационный контроль. Ежедневный учет рабо​ты (индивидуальный и бригадный). Оценка качества готовых изде​лий. Подведение итогов выполнения планового задания.

**Упражнение.**Изготовление пробного изделия индивидуально.

**Практические работы.**Изготовление изделия с пооперацион​ным разделением труда.

**Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной машине**

**Теоретические сведения.**Универсальная машина, используемая для выполнения машинных закрепок как отдельных операций, ха​рактеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных закрепок.

**Экскурсия.**Ателье. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. Пробное выполнение машинной закрепки шва.

**Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве**

**Изделие.**Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой.

**Теоретические сведения.**Работа подготовительного и раскрой​ного цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы рас​кроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, материал для изготовления. После​довательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, об​работка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или об​работка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия.

**Практические работы.**Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по производственной технологии.

**Практическое повторение**

**Виды работы.**Выполнение в производственных условиях ма​шинной закрепки на концах швов деталей, обметанных на обметоч​ной машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной ма​шине 51-А класса ПМЗ.

**Самостоятельная работа** Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без пред​варительного сметывания.

**IV четверть**

**Вводное занятие** План работы на четверть.

**Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии**

**Теоретические сведения.**Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и металлизи​рованных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды.

**Лабораторная работа.**Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и нитками разным номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за изменени​ем внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным температурным режимом.

**Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды**

**Изделия.**Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брю​ки подростковые и молодежные из ассортимента фабрики.

**Теоретические сведения.**Ассортимент поясных изделий на фаб​рике. Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для рас​кроя поясных изделий. Производственный способ обработки засте​жек в поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новей​шая технология обработки пояса. Использование прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия.

**Умение.**Влажно-тепловая обработка шва.

**Практические работы.**Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. Влаж​но-тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной технологии. Обработка и соедине​ние накладного кармана с основной деталью (или другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при ис​пользовании элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым или закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах.

**Обработка окантовочным швом среза мелкой детали**

**Теоретические сведения.**Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. Особенности об​работки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная ширина окан​товки, искривленный край детали. Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьше​ние ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и по​стоянного контроля за выполнением окантовочного шва.

**Умение.**Выполнение окантовочного шва.

**Упражнения.**Заправка окантовки в приспособление. Выполне​ние окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение окантовоч​ного шва на закругленных срезах.

**Практическое повторение (подготовка к экзамену)**

**Виды работы.**Стачивание с одновременным обметыванием бо​ковых и других срезов на стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к легкой одежде.

**Контрольная работа**

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному.

**Формы и средства контроля**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Класс** | **Форма контроля** | **Четверти** | **Всего****часов** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |  |
| **6** | Самостоятельная работа | 4 | 4 | 4 |  | 12 |
| Контрольная работа |  |  |  | 4 | 4 |
| **7** | Самостоятельная работа | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| **8** | Самостоятельная работа | 4 | 4 | 4 |  | 12 |
| Контрольная работа |  |  |  | 4 | 4 |
| **9** | Самостоятельная работа | 6 | 6 | 6 |  | 18 |
| Контрольная работа |  |  |  | 6 | 6 |

**Перечень учебно-методических средств обучения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов и средств | % оснащенности |
| Литература. |
| Основная: |
| 1 | Программыспециальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5—9 классы. Под ред. В.В. Воронковой – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015 г. – Сб.2.  | 100 |
| 2 | **6 класс**- Г.Б. Картушина Г.Г. Мозговая, Технология Швейное дело: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, Москва «Просвещение» 2020. | 100 |
| 3 | **7 класс** -. Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина Технология Швейное дело: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, Москва «Просвещение» 2020. | 100 |
| 4 | **8 класс**- Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина. Технология Швейное дело: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, Москва «Просвещение» 2020. | 100 |
| 5 |  **9 класс**- Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. Технология Швейное дело: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, Москва «Просвещение» 2019. | 100 |
| Дополнительная: |
|  | - Т Трудовое обучение. 5-9 классы. Швейное делоКа Развернутое тематическое планирование / авторсоставитель О.В. Павлова.- Волгоград:Учитель, 2010г.  Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы: Контрольно-измерительные материалы, вариативные тестовые задания / автор-составитель Н.А. Бородкина. – Волгоград: Учитель, 2012 г.  |  |

|  |
| --- |
| **Оборудование и приборы** |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28. | Компьютер учителя – 1 шт.Принтер многофункциональный – 1 шт.Сетевой фильтр – 1 шт.Проектор с креплением – 1 шт.Экран – 1 шт.Гладильная система – 1 шт.Утюг – 2 шт.Отпариватель для одежды – 2 шт.Манекен женский размер 42-48 – 1 шт.Машина швейная со встроенным нитевдевателем и нитеобрезывателем – 6 шт.Производственная прямострочная швейная машина с промышленным столом – 1 шт.Оверлок – 1 шт.Ножницы портновские – 2 шт.Ножницы закроечные – 2 шт.Ножницы зигзаг – 2 шт.Наглядные пособия по технике безопасности по изучению направления «Швейное дело» - 1 шт.Стол раскройный – 1 шт.Зеркало настенное – 1 шт.Система хранения модульная – 1 шт.Стол рабочий под швейные машинки с закрытой тумбой, с полками – 7 шт.Фартук детский – 6 шт.Нарукавники детские – 6 шт.Фартук взрослый – 6 шт.Нарукавники взрослые – 6 шт. |  |
| **Перечень плакатов** |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33. |  Утюг бытовой электрический. Регулировка и уход за швейной машиной. Универсальная машина бытового назначения. Краеобметочная машина класса ПМЗ. безопасности при ручных и машинных работах. Электробезопасность. Ручные стежки и строчки. Машинные швы. Дефекты в изделиях и способы их устранения. Обработка фартука. Раскрой швейных изделий. Отделка деталей изделия. Обработка нижнего среза юбки. Обработка горловины и проймы в изделии без воротника и рукавов.Дефекты в изделиях и способы их устранения.Чертеж основы конструкции халата. Разработка моделей юбок.Построение конических юбок. Построение чертежа основы конструкции фартука.Построение чертежа жилета. Разработка моделей фартуков. Швейная машина 2М класса ПМЗ. Челночный комплект. Конструктивная схема машины 2М класса ПМЗ.Чертеж основы конструкции брюк. Плосколежащий воротник.Техническое моделирование.Размерные признаки фигуры девочки.Заправка ниток.Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом.Механизмы преобразования движения. Правильная посадка. Машинная игла и моталка.Детали и механизмы швейных машин. Организация рабочего места и правила безопасности при работе ручными инструментами. Правила безопасной работы на швейной машине с ножным приводом. Правила безопасности при работе ручными инструментами. Разработка моделей курток. |  |